Esigenze tecniche:

1 - impianto di amplificazione di buona qualita, di potenza adeguata, non appoggiato direttamente sul palco

2 - 5 monitor da palco con linee separate

3 - mixer sala

4 - mixer palco

5 - microfoni

6 - riverbero di buona qualità

7 - impianto luci

8 - pianoforte a mezza coda yamaha o equivalente

Amplificatore per contrabbasso e batteria forniti dal gruppo.

Channel list:

batteria

01 cassa d112

02 rullante sm 57

03 over head sinistro condensatore

04 over head destro condensatore

contrabbasso

05 contrabbasso dir cavo bilanciato per uscita diretta

06 contrabbasso mic condensatore o d 112

pianoforte

07 piano bassi condensatore

08 piano alti condensatore

tromba

09 tromba sm 58