Esigenze tecniche:

1 - impianto di amplificazione di buona qualita, di potenza adeguata, non appoggiato direttamente sul palco

2 - 5 monitor da palco con linee separate

3 - mixer sala

4 - mixer palco

5 - microfoni

6 - riverbero di buona qualità

7 - impianto luci

8 - pianoforte a mezza coda yamaha o equivalente

Amplificatore per contrabbasso e batteria forniti dal gruppo.

Channel list:

batteria

 01 cassa d112

 02 rullante sm 57

 03 over head sinistro condensatore

 04 over head destro condensatore

contrabbasso

 05 contrabbasso dir cavo bilanciato per uscita diretta

 06 contrabbasso mic condensatore o d 112

pianoforte

 07 piano bassi condensatore

 08 piano alti condensatore

tromba

 09 tromba sm 58